РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Тел: 021/425 836; 425 854

ПИБ: 104466557

e-mail:[office@pzsz.gov.rs](mailto:office@pzsz.gov.rs)

www. pzsz.gov.rs

Број ЈНМВ: 1/2016-3-2

Датум: 09.12.2016.године

У складу са чланом 63. став 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15и 68/15), наручилац Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, врши:

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Дана 05.12.2016. године, на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www. pzsz.gov.rs објављен је позив прикупљање понуда за јавну набавку добара- путничког аутомобила број: ЈНМВ 1/2016, а измена конкурсне документације објављена је дана 08.12.2016. године.

Наручилац дана 09.12.2016. године врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности број: ЈНМВ 1/2016 мења се поглавље **III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТЕТ, KОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

II

**Рок за достављање понуда остаје исти** те се понуде могу доставити до **19.12.2016**. године до **11,00** **часова**, путем поште (на адресу: Покрајински завод за социјалну заштиту Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16) или непосредно на адресу наручиоца: Покрајински завод за социјалну заштиту Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија 16, у приземљу).

**Отварање понуда обавиће се 19.12.2016. године** **у 12,00 часова** у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 25 у канцеларији број 8, у приземљу.

|  |
| --- |
| **III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТЕТ, KОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ**. |

|  |
| --- |
| **1.Врста, техничке карактеристике (спецификације):** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив** | **Техничке карактеристике** |
| 1-ДИМЕНЗИЈЕ ВОЗИЛА | Дужина возила | Од 4600 mm до  4700mm |
| Висина возила | од 1400 mm до  1500mm |
| Ширина возила | од 1800mm до  1900mm |
| Међуосовинско растојање возила | од 2650mm до  2700mm |
| Запремина пртљажника | мин. 550 lit |
| Облик каросерије | лимузина |
| Врста возила | путничко возило |
| Број врата | 5 |
| Број седишта | 5 |
| 2-МОТОР | Запремина мотора | 1900 cm3 до 2000cm3 |
| Погон | на предњој осовини константан |
| Гориво | EURO DIZEL |
| Мотор | редни са воденим хлађењем |
| Снага мотора | од 110KW до 115KW |
| Мењач | мануелни са мин. 6 степени преносa |
| Норма/генерација мотора | ЕУ 6 |
| 3-ЗАХТЕВАНА ОПРЕМА | клима уређај - аутоматски (climatronic) | |
| ESC, ABS, MSR, ASR | |
| ваздушни јастуци мин. предњи и бочни за возача и сувозача | |
| ваздушне завесе | |
| додатно фабрички затамњена 3 задња стакла | |
| возачко седиште подесиво по висини и дубини | |
| управљач са серво уређајем | |
| управљач, ручица мењача и ручне кочнице обложени кожом | |
| челичне фелне мин. 16'' са раткапнама | |
| путни компјутер | |
| безручно телефонирање-BLUETOOTH | |
| старт-стоп систем | |
| задњи паркинг сензори | |
| магленке предње и задње | |
| кодирани кључ-imobilaizer | |
| централно даљинско закључавање и откључавање | |
| електро подизачи предњих и задњих бочних стакала | |
| електро подесиви и склопиви спољни ретровизори са грејачима | |
| радио MP3 уређај са мин. 4 звучника и USB прикључком - екран осетљив на додир | |
| резервни точак у дим. осталих са прибором за промену истог | |
|  | додатне 4 зимске гуме истог профила као на возилу | |
| боја ентеријера црна | |
| боја возила - металик | |

|  |
| --- |
| **2.Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:** |

**Квалитет**: Квалитет, детаљан опис и захтевана количинадобара дати су у тачки 1. овог дела конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике (спецификације)“.

Понуда мора у свему да одговара захтевима дефинисаним од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој спецификацији понуда ће се одбити. Понуђачи су дужни да уз понуду за сва добра наведена у табели датој у тачки 1. овог дела конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике (спецификације)“ доставе каталог или технички опис, са навођењем произвођача и назив понуђеног добара,а на основу кога се може утврдити да ли понуђено добро испуњава захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика.

Понуђач мора да у оквиру своје понуде понуди добро захтевано и наведено од стране Наручиоца и то у захтеваној количини. Уколико понуђач не понуди захтевано добро понуда ће се одбити.

|  |
| --- |
| **3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:** |

Након испоруке добра, квалитативну и квантитативну контролу извршиће представник наручиоца, у присуству представника изабраног понуђача, о чему се сачињава записник о квантитативној и квалитативној контроли, који обострано потписују представник наручиоца и изабраног понуђача.

Приликом испоруке изабрани понуђач је дужан да за понуђено доброиз табеле дате у тачки 1. овог дела конкурсне документације „Врста, техничке карактеристике (спецификације)“ достави гарантни лист и упутство за употребу на српском језику.

|  |
| --- |
| **4.Рок извршења/испоруке:** |

Рок за испоруку добара: максималан рок за испоруку је 60 дана од дана закључења уговора.

|  |
| --- |
| **5.Место извршења/испоруке:** |

Место испоруке добара: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25.

|  |
| --- |
| **6.Евентуалне додатне услуге и сл.:** |

У предметној набавци нису предвиђене додатне услуге.